****

**Круглопильный станок MJ153D  
  
Краткие характеристики:**

Напряжение питания 380 В

Мощность 8.25 (кВт)

Число оборотов диска 4000 (об/мин)

Ширина пропила 85 (мм)

Максимальная скорость подачи 24 м/мин  
  
  
НАЗНАЧЕНИЕ:

Станок круглопильный MJ153D предназначен для точной прямолинейной продольной распиловки обрезных и необрезных досок и брусков на заданный размер по ширине. Станок применяется в производстве мебели из массива, а также в столярном производстве.

ОСОБЕННОСТИ:

Станок относится к группе прирезных станков, которые являются самыми точными из станков для продольной распиловки.

Повышенная точность станка обусловлена особенностями базирования обрабатываемых заготовок на рифленых поверхностях конвейера, траектория движения которого задается положением направляющих.  
  
  
Наименование

Значения

Максимальная толщина пиления, мм 85

Минимальная длина пиления, мм 290

Глубина горловины, мм 460

Диаметр шпинделя, мм 25,4

Частота вращения шпинделя, об/мин 4000

Диаметр пилы, мм 205-305

Скорость подачи, м/мин 12/16/19/24

Мощность основного двигателя, кВт 7,5

Мощность двигателя подачи материала, кВт 0,75

Общая мощность, кВт 8,25

Диаметр входного отверстия для аспирации, мм 100

|  |  |
| --- | --- |
| Масса, кг | 920 |
| Габариты, мм | 1610×1050×1500 |
| Габариты в упаковке, мм | 1600×1150×1750 |